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유의사항
1. 모니터 위치선정 시, 운전에 방해가 되지 않도록 유의하세요.

2. LCD표시판에 장착된 센서의 신호수신이 잘 되는 지 확인하세요.

3. Tyredog TPMS는 센서의 도난방지장치를 제공하는 바, 사전에 장착여부를 결정하시기 바랍니다. 

4. 공기압이 급격히 떨어 질 경우, 먼저 차량을 세우고 타이어펑크 및 다른 문제 여부를 확인 하시기 바랍니다. 

5. 차량이 운행되면 모니터는 자동적으로 각 타이어의 상태를 표기되나, 특정 타이어의 공기압에 변화가 없을 경우에는 그 반영이 지연될 수 있습니다.
6. Tyredog TPMS는 다른 무선신호들과의 혼신을 방지하는 장치가 되어 있습니다.  
7. 공기압은 외부 환경요인에 따라 증감이 나타나며, 외부온도 및 타이어 마찰온도가 증가하면 공기압은 증가됩니다. 

8. 타이어 공기압은 시간의 경과로 인해 통상 감소되며, TPMS센서 장착으로 인한 현상은 아닙니다. Tyredog TPMS는 공기압의 실제수치를 실시간 응답합니다.  

9. 모니터가 비를 맞거나 순간적 실수로 내부로의 침수가 우려 될 때는 마를 때까지 기다리시고 절대 파워를 켜지 마세요.
TPMS효과
TPMS(Tire Pressure Monitoring System)는 차량 안전문제에 있어서 효율적이고 효과적인 대안입니다. TPMS는 귀하의 예기치 못한  타이어사고 및 연료소모를 방지 해 주며, 그 효과는 아래와 같습니다: 

· 승차감 및 코너링 향상  
· 적정한 공기압을 통한 퀘적한 운행은 버스 및 트럭 같은 대중차량에 있어서 무엇보다 중요합니다. 
· 간편한 공기압 감시
대형 차량의 타이어 상태를 빠짐없이 체크 해 줍니다. 

· 저렴한 유지.관리비용
Tyredog의 외장형 센서 디자인 및 반영구적인 셀밧데리

구입.교체 등 DIY형 혁신모델.
· 실시간 모니터링 시스템
타이어 상태에 대한 실시간 경보 발생으로 예방이 가능합니다 

· 연료비 절감 (연비효율은 3PSI 인하 시 마다 1%씩 감소됩니다) 

· 타이어 수명연장
자동차 제조사에서 규정하는 적정 타이어압력 보다 20%낮게 운행 시, 타이어수명은 50%감소된다는 연구결과입니다.
· Tyredog TPMS유지를 통해 귀하의 차량투자 효과를 배가 시켜줄 것으로 확신합니다 

Tyredog TD2000A-X/캠핑카 전용모델 특징
TYREDOG TPMS (외장형 무선) 제품군은 2륜차량(자전거.오토바이), 승용차, 버스, 트럭에 이르기 까지 다양하게 제공되며, TD2000A-X 모델은 4휠 승용차 및 4휠/6휠 트레일러 캠핑카 전용차량 전용입니다.

H/W특징
· D.I.Y (Do it yourself) 지원 : 특별한 전문적인 지식 없이도 짧은 시간 안에 설치 가능합니다. (카센터 장착 비용 절감)
· 건전지 전원 : LCD모니터, 릴레이 및 센서 일체의 전원이 교체 가능한 상용 건전지로 운영되며, 해당 건전지별 교체시기에 대해 운전자에게 알려줍니다. 

· 초경량(10g) 고집적 외장형 (특수합금) 센서
유지관리 특징
· 편리한 LCD그래픽 디자인.

· 실시간 모니터링: 공기압 및 온도변화를 실시간 표시 해 주며, 타이어 공기압/온도 오차범위는 +-3psi/+-2도 입니다. 

· 조절 가능한 공기압/온도 경보수치 입력.
· 경보 시스템 : 3.5인치 LCD모니터 화면 및 경고음 발생. 
제품 내구성
· (센서)도난방지 : 있을 수 있는 외장형 센서의 도난방지를 위해 도난방지링의 장착을 운전자가 선택할 수 있습니다. 
· 센서의 분실 / 외부충격으로 인한 파손 시 대체센서 교체 가능.
· 혹독한 외부 환경테스트. 

· 타이어공기압 최대 180 PSI 
· 부식방지 센서: 금속부위의 수분침투에 대비한 부식 방지 특수코팅 처리를 통해 신뢰도 완성.
제품구성 및 기능
모니터 구성
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모니터 지지대 구성
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센서 구성
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모니터 GUI화면구성 및 기능 

모든 정보는 3.5인치 모니터에 표시됩니다. 
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설치
전원은 건전지 혹은 시가잭 파워코드를 선택할 수 있습니다. 여기서는 건전지 사용을 예로 하여, 릴레이,모니터 그리고 센서의 건전지 장착순서를 따라 하시기 바랍니다. 


설치순서
1. 모니터 건전지 장착
2. 모니터 전원On
3. 센서 건전지 삽입
4. 타이어 센서 장착
모니터 건전지 장착
A. 제공된 AA건전지를 준비한다.
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B. 아래 그림대로 건전지 커버를 연다. 
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C. 건전지 삽입 
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D. 커버를 닫는다.
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모니터 전원On
파워 스위치를 그림 방향으로 내린다.
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부팅스크린이 아래와 같이 보여진다：
Note：
1. 건전지가 적정량 이하 시, 건전지표시가 나타난다. 

2. 모니터는 항상 파워On상태를 유지하시고, 사용치 않을 시는 시스템이 감지하여 “슬리핑 모드”로 자동 전환됩니다. 

센서 설치
각 센서는 고유의 위치가 정해 진 바, 사전에 아래 센서맵을 통해 위치를 점검한다. 각각의 센서는 고유의 ID에 따른 위치가 정해 집니다.  건전지 삽입 시 센서몸통과 캡이 바뀌는 일이 없도록 유의하십시오. 아래 그림은 6개 바퀴의 예로 설명합니다;
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센서 건전지 장착
A. 센서캡을 연다.
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B. 건전지 삽입. 
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건전지 센서에 정상 삽입되면 모니터는 공기압 초기수치”00.0”를 표시한다.   물론, 타이어 공기주입구에 꽂히기 전 상태를 의미한다;
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<1번 (운전석) 센서의 예>
Note：건전지를 제거했을 경우, 적어도 10초 이후에 건전지를 재 삽입해야 시스템이 정상 동작합니다 
C. 센서캡을 잠근다.
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센서맵을 참고해서 고유의 위치에 장착될 수 있도록 유의바랍니다. 센서의 전방/후방 위치에 따라 상이한 색상 그리고 몸통과 캡이 상일한  색상/숫자로 조합되지 않도록 유의바랍니다. 
[image: image53.emf]
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센서 위치(1번)                     
LCD모니터 설치
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A. [image: image55.jpg]


고정링을 압착바 홀더 위에 끼운다：

B. 압착바에 홀더지지대를 끼우고 (화살표 1), 고정링으로 조입니다 ( 화살표 2)

[image: image4.jpg]



C. 모니터 홀더를 클립에 잘 맞춰 끼우고(화살표 3) 화살표4번 방향으로 고정시킨다.
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모니터 고정 
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A. 모니터를 지지대에 걸고
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	B. 스크루를 조인다.
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	C. 고정링을 풀어 모니터 각도를 잡은 후 고정한다.
[image: image61.jpg]



	D. 압착홀더를 유리창에 위치를 잡고 압착바를 내려 고정한다. 
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선택사항 – 시가잭 연결
제공된 시가잭 연결코드를 연결할 경우에는 모니터 건전지 장착은 불필요하나, 모니터 전원스위치는 항시 On상태를 유지바랍니다. 
[image: image63.jpg]



동작 설명 



모니터 기본기능




기본 동작
	

	Power switch

	파워를 켜면 모니터가 부팅되며 시스템의 이전 유지했던 타이어공기압 수치를 나타냅니다. 



	
                     
(# 데모용 화면이며 실제 데이터는 다를 수 있습니다)
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	Mute (경보스피커)

	타이어공기압/온도가 비정상일 경우 경보음이 운전자에게 전달되나, Mute버튼을 누르면 경보음은 중지되고 화면자막으로 전환되며 버튼을 다시 누르면 원상태로 복귀됩니다.
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	Temperature

	온도버튼을 누르면 6개 타이어의 현재 온도가 나타나며, 3초 후에는 메인화면으로 자동복귀 됩니다. 


 



	

	백라이트

	어두워서 화면상 수치가 안 보일 경우, 버튼을 누르면 화면조명등이 점등되며 3초 후에는 자동 복귀됩니다.
 



  
















센서 건전지 정보
정상 조건하에서, 센서건전지(CR1632:리듐) 수명은 사용 정도에 따라 차이가 있으나 대략 1~2년 입니다. 
· 리듐건전지를 어린아이들이 삼킬 수도 있으니 작업 시 유의하시기 바라며 비상상황 발생 시, 즉각 의사와 상의하시기 바랍니다.

· 사용 전에 건전지 접촉면을 마른 수건으로 닦아주시면 좋겠습니다 
· 삽입 전에 올바른 극성에 유의하시기 바랍니다.

· 건전지를 메탈핀셋 등으로 잡으면 방전될 수 있으니 주의바랍니다. 

· 건전지는 주변 발화물질로부터 폭발될 수 있으니 유의바랍니다. 

문제해결 체크리스트
1. 모니터 화면이 안 켜지네요
A. 파워스위치가 켜져 있는 지 확인하세요.

B. 모니터 건전지 방전여부/극성 확인하세요. 

C. 시가잭 연결 시, 연결 여부 확인하세요. 

D. “슬리핑 모드”여부 확인하세요
2. 센서와 모니터간 연결이 안됩니다.


A. 센서가 제 위치에 잘 고정되어 있는 지… 

B. 센서에 건전지가 잘 꽂혀 있는 지…
C. 건전지 방전 여부 확인
D. 센서가 섞이지 않았는지 확인바랍니다.  각 센서는 고유의 위치가 있으며, 모니터는 사전에 인식되어진 센서의 정보만 받게됩니다.

E. 그래도 해결이 안되면 가까운 Tyredog판매자와 협의하세요  

4.  모니터 Beep음이 멈추지 않네요… 

모니터 건전지상태 표시가 된 상태에서 교체 없이 지속적으로 사용 시, 모니터는 비정상 동작을 할 수 있으니 즉각 건전지를 교체 하시기 바랍니다. 

5. 모니터 화면이 자꾸 어두워집니다. 

차량온도가 85℃를 넘으면 , LCD 화면이 어두워 지는 현상은 정상입니다.  정상온도로 복귀하면, 화면은 밝아집니다. 
6. 온도가 -25℃ 이하가 되면, 모니터의 응답속도가 느려집니다.
7.  모니터의 ‘sleeping mode’. 

일시적 주차 혹은 15분 이상의 무 진동 주행 시, 슬리핑모드(파워 절전)로 전환됩니다.  살짝 모니터를 치거나 버튼을 누르면 화면이 복귀됩니다.
8공기압은 많은 환경적 요인으로 변하지만, 주 요인 중 하나는 타이어온도입니다: 외부온도가 25℃일 경우, 타이어온도가 10℃상승 시, 공기압은 4psi상승합니다.
제품 구성물
모니터
	Items
	Content
	Quantity

	TD2000A-X 
LCD 모니터
	
	1 개

	AA 1.5 *1
	
	2 개

	사용자 설명서
	
	1 개

	압착홀더
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	1 대

	고정링
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	1 개

	홀더 지지대
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	1 개

	모니터 홀더
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	1 개

	시가잭 코드
	
	1 개


센서 구성물
제품 specification

	센서 specification

	주파수
	433.92MHz

	공기압 범위
	0-180PSI

	오차 범위
	공기압 ±3 PSI , 온도 ±2 ℃

	동작 전원
	3V DC

	동작 온도
	-40℃~125℃

	동작 습도
	100%

	건전지 수명
	1~2 년 (하루 실 사용시간에 따라 다름)

	사이즈
	직경 20.5mm X 높이 20mm

	무게
	10 g (±1)

	모니터 specification

	주파수
	433.92MHz

	동작 전원
	3V DC

	건전지 수명
	1 년(실 사용시간에 따라 다름)

	동작 온도
	-20℃~80℃

	사이즈
	길이 102mm X 폭 72mm X 높이 29mm

	 무게
	143 g


1년 제품보증
㈜K&H인터내셔날은 본 제품을 구입하신 고객의 정상적인 사용 상태하 에서 1년간 품질을 보증합니다(단, 건전지 제외).  이를 위해 구입 시 받은 영수증을 반드시 보관하시기 바랍니다. 

제품의 이상 시, Tyredog구입처를 통해서 조치를 받으셔야 하며 필요 시, 폐사의 Hot-Line(070-8285-3084) 혹은 www.tyredog.co.kr로  연락하셔도 좋습니다. 

만일, Warranty기간 내에 제품의 하자.불량 등으로 반송 될 경우에는 분실 방지를 위해 반드시 우체국등기 혹은 택배로 배송하셔야 하며 배송비는 고객 부담입니다.  만약, 제품의 하자.불량.수리의 원인이 고객의 부적절한 제품의 변형.외부 충격으로 판명 될 경우 Warranty보증을 받으실 수 없습니다.   
감사합니다
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홀더 지지대





[예,1번 (전방왼쪽) 타이어]
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