TYREDOG  [TD5302A-X 매뉴얼]
1. 기본동작 ~ Tyredog TD5302A-X TPMS모듈은 센서를 통해 감지된 
공기압수치/온도를 여러 목적의 산업용 응용분야에 접목시키기
위하여 제작된 무선수신(시리얼)장치로서 USB 혹은 4Wires형태로 공급되며, 해당 분야의 단말기를 통해 출력(Display)됩니다.

2. 특장점 ~ RF방식의 433.92MHz로서 20미터 이내의 무선통신가능하며, 100미터까지는 리피터(중계기)를 통해 확장도 가능합니다. 물론, 802.11/무선프로토콜 활용하여 장거리 무선 송수신도 가능하기 
때문에 다양한 용도로의 확장성이 용이합니다. 공기압은 0~180psi 범주 내에서 측정 가능합니다.
3. 응용분야 ~ 타이어독 외장센서는 자체(교환가능) 배터리전원(CR1632)을
사용함으로 인한 타이어공기압밸브 사이즈를 채용하는 각종 기기.장치에 무선 송.수신기능을 접목시켜 사용편리성 및 전체 시스템의 모니터링을 용이하게 합니다.  현재, 응용 중인 분야는 
     1) (균일한 증기압 유지를 위한)공작기계

     2) 고속도로공사 차량의 충격흡수 장치(Air-Chamber)

     3) 조선소 접안시설 및 선상 내 Marine Fender

     4) 마을버스 타코미터기와 연동한 타이어공기압 모니터링 시스템구축
4. 모델Drawing ~ 첨부 참조

( 문의사항:070-8285-3084 혹은 elvis@tyredog.co.kr 
· 감사합니다! –
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